Suivit et contrôle de température : Mise en oeuvre

L'historique des températures mesurées

**E 1.1 : l'unité de température dépend du pays d'installation**

Spécification fonctionnelle détaillée :

Les calculs et la sauvegarde de température se font en Kelvin

L'unité d'affichage est choisie à l'installation, c'est degré Celsius (°C) Fahrenheit (°F)

On peut modifier l'unité d'affichage de Celsius <-> Fahrenheit

A l'installation, le système demande à choisir le pays d'installation dans une liste déroulante des pays. Tous les pays sont en degré Celsius (°C) sauf aux Etats-Unis, au Bélize et aux Îles caïman Fahrenheit (°F)

Auteur : Quentin lechat

Relecteur : Guillaume Lamanda

Spécification technique :

Plan de test :